**УТВЕРЖДАЮ**

 Директор

 ОАУСО «Парфинский КЦСО»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.И.Прарфёнова.

 «01» марта 2022г.

**Программа**

**Вводный инструктаж по пожарной безопасности**

**в ОАУСО «Парфинский КЦСО»**

Программа вводного противопожарного инструктажа

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения о специфике и особенностях помещений ОАУСО «Парфинский КЦСО» ( Далее –организация) по условиям пожаро- и взрывоопасности. |
| 2. Обязанности и ответственность работников за соблюдение требований пожарной безопасности. |
| 3. Ознакомление с противопожарным режимом в организации. |
| 4. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации оборудования и производственных работах. |
| 5. Ознакомление с приказами по соблюдению противопожарного режима; с объектовыми инструкциями по пожарной безопасности; основными причинами пожаров, которые могут быть на рабочем месте. |
| 6. Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара. |
| - Порядок содержания первичных средств пожаротушения. |
| - Порядок пользования огнетушителями. |
| - Порядок действия работников при пожаре. |
| - План действия при обнаружении пожара. |
| - Обязанности ответственного за противопожарное состояние помещения. |

1. Область применения
	1. Настоящая инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности в помещениях организации и распространяется на всех работников.
	2. Инструкция разработана согласно Федеральному закону от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (с изменениями на 22 декабря 2020 года), в соответствии с Федеральным законом РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 27 декабря 2018 года), «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020 г., другими нормативно-правовыми актами по организации и обеспечению пожарной безопасности в целях исполнения и применения всеми работниками организации, с целью защиты их и воспитанников жизни и здоровьяи, имущества, охраны окружающей среды.
2. Общие сведения о специфике и особенностях помещений организации по условиям пожаро- и взрывоопасности
	1. Организация имеет административное помещение.
3. Обязанности и ответственность работников за соблюдение требований пожарной безопасности
	1. Все работники, вновь принятые на работу, должны проходить вводный противопожарный инструктаж, проводимый должностными лицами, на которых руководитель организации своим приказом возложил эти обязанности.
	2. Работники учреждения несут дисциплинирую, либо иную ответственность за нарушения требований пожарной безопасности согласно законодательству России.
	3. Руководитель учрежжения своим приказом о противопожарных мероприятиях и назначении ответственного лица за пожарную безопасность определяет ответственность за противопожарной состояние, за содержание территорий, помещений учреждения, эвакуационных путей, за проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации оборудования и производственных работах, за содержание первичных средств пожаротушения.
	4. Наряду с настоящей инструкцией следует руководствоваться иными нормативными документами, инструкциями организации, которые содержат требования пожарной безопасности, утвержденные в установленном порядке.
	5. Организацией разработаны и на видных местах размещены поэтажные схематичные планы эвакуации людей при пожаре.
	6. Все работники организации обязаны:
		1. соблюдать на территории организации требования пожарной безопасности и противопожарного режима;
		2. выполнять меры безопасности при пользовании электрическими и газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;
		3. в случае обнаружения очага возгорания сообщить о нем в подразделение пожарной охраны по телефонам: с мобильных телефонов: оператор "Мегафон" - "010","112"; оператор "МТС" - "010", "112"; оператор "Билайн" - "001", "112"; со стационарных телефонов: 01, 112 и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.
	7. Лица, которые отвечают за проведение массовых мероприятий (собрания,обучение,праздники и др.) на территории организации, обязаны перед их началом тщательнейшим образом осмотреть помещения на предмет пожарной безопасности и обеспечить дежурство ответственных лиц.
4. Ознакомление с противопожарным режимом в организации
	1. Проезды, проходы и подъезды к колодцам пожарных гидрантов, используемым в целях пожаротушения, доступы к наружным лестницам и пожарному инвентарю необходимо содержать в исправном состоянии и доступными для использования (они должны быть всегда свободными). Территория должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, снега и льда.
	2. Противопожарные системы (средства пожарной автоматики, противопожарное водоснабжение) обязаны быть в исправном состоянии.
	3. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. При нахождении людей и воспитанников в помещении двери можно закрывать только на внутренние, легко открывающиеся запоры.
	4. При эксплуатации помещений организации запрещается:
		1. проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и прочих легковоспламеняющихся и горючих жидкостей
		2. устраивать на лестничных клетках и коридорах кладовые, хранить под маршами лестниц и на площадках вещи, мебель и прочие горючие материалы;
		3. применять на путях эвакуации горючие материалы в целях отделки, облицовки, окраски стен и потолков, ступеней и площадок на лестничных клетках;
		4. снимать предусмотренные проектными решениями двери эвакуационных выходов из поэтажных лестничных клеток;
		5. производить изменения объемно-планировочных решений, вследствие которых ухудшаются условия безопасной эвакуации, ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам;
		6. эксплуатировать электролампы и светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными их конструкцией;
		7. пользоваться электрочайниками и прочими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара, эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной, либо потерявшей защитные свойства изоляцией;
		8. оставлять, уходя из помещений, находящиеся под напряжением радиоприемники, персональные компьютеры, бытовые электронагревательные приборы.
5. Запрещено курение на территории и в помещениях организации.
6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации оборудования и производственных работах
	1. В организации на видных местах располагаются таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны и фамилии и инициалы ответственного за противопожарное состояние в помещении.
	2. Для помещений организации устанавливается общий противопожарный режим, определяющий:
		1. порядок обесточивания электрооборудования по окончании рабочего дня и в случае пожара;
		2. порядок проведения временных пожароопасных и огневых работ;
		3. порядок осмотра и закрытия помещений после окончания рабочего дня;
		4. порядок, сроки прохождения противопожарного инструктажа и лица, ответственного за его проведение;
		5. действия работников при возникновении пожара.
	3. Ознакомление с приказами по соблюдению противопожарного режима; с объектовыми инструкциями по пожарной безопасности; основными причинами пожаров, которые могут быть на рабочем месте.
	4. Работники организации в рамках вводного инструктажа должны ознакомиться со следующими локальными нормативными документами:
		1. приказ "Об установлении противопожарного режима";
		2. приказ "О порядке проведения инструктажей по пожарной безопасности";
		3. инструкция "О мерах пожарной безопасности";
		4. инструкция "О действиях персонала по эвакуации людей и воспитанников при пожаре";
		5. инструкция "Обязанности и действия работников при пожаре";
		6. инструкция "О порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты".
	5. Работники, в рамках вводного инструктажа, должны быть дополнительно ознакомлены со следующей документацией:
		1. график проведения инструктажей по пожарной безопасности;
		2. программа проведения первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте;
		3. общая инструкция "Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте";
	6. С целью обеспечения оперативной эвакуации работников и воспитанников, на видных местах размещены поэтажные планы эвакуации в случае пожара. В дополнение к схематическому плану эвакуации разработана инструкция, определяющая действия сотрудников по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации, по которой не реже одного раза в квартал проводятся практические тренировки в целях эвакуации.
	7. Работники организации обязаны соблюдать требования инструкции "О мерах пожарной безопасности", приказ "Об установлении противопожарного режима" и поддерживать противопожарный режим.
	8. Должностное лицо, ответственное за противопожарное состояние в организации, обязано:
		1. обеспечить своевременное выполнение требований пожарной безопасности и предписаний;
		2. обеспечить содержание и наличие в соответствии с нормами первичные средства пожаротушения;
		3. осуществлять контроль за соблюдением работниками правил пожарной безопасности;
		4. знать действующее законодательство и требования внутренних нормативных документов организации в сфере пожарной безопасности;
		5. проводить противопожарные инструктажи не реже одного раза в год;
7. Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара
	1. Порядок содержания первичных средств пожаротушения в организации

 К первичным средствам пожаротушения относятся устройства, инструменты и материалы, предназначенные для локализации или тушения пожара на начальной стадии его развития (внутренний противопожарный водопровод, огнетушители, вода, песок,кошма и др.).

* + 1. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения.
		2. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода обязаны быть укомплектованы стволами и рукавами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. Надо не реже одного раза в год производить перекатку рукавов на новую скатку.
	1. Огнетушители размещаются в легкодоступных местах, где исключено попадание на них прямых солнечных лучей и непосредственное воздействие нагревательных приборов, на высоте от пола не выше 1,5 м. Огнетушители надо содержать в исправном состоянии, время от времени осматривать, проводить проверку и своевременно перезаряжать
	2. Порядок пользования огнетушителями.
		1. Порядок пользования порошковыми огнетушителями.

 При использовании порошковыми огнетушителями надо учитывать следующие факторы:

* + - 1. возможность образования высокой запыленности и снижения видимости очага пожара (особенно в помещении не очень большого объема) вследствие образования порошкового облака;
			2. при тушении электрооборудования надо соблюдать безопасное расстояние (не меньше 1 м) от распыливающего сопла и корпуса огнетушителя до токоведущих частей;
			3. надо применять дополнительные меры для того, чтобы охладить нагретые элементы оборудования или строительные конструкции;
			4. не стоит использовать порошковые огнетушители в целях защиты оборудования, которое может выйти из строя при попадании порошка (электронно-вычислительные машины, электронное оборудование, электрические машины коллекторного типа);
			5. приведение в действие порошкового огнетушителя:
				1. поднести к месту возгорания, выдернуть чеку, взять рукав, нажать на рукоятку, направить струю на очаг возгорания и тушить пламя с расстояния не более трех метров;
				2. действовать быстро, потому, что огнетушитель ОП-4 работает 10-15 секунд.
			6. Запрещается:
				1. эксплуатировать огнетушители при появлении вмятин, вздутий или трещин на корпусе огнетушителя, на запорно-пусковой головке или на накидной гайке, при нарушении герметичности соединений узлов огнетушителя или при неисправности индикатора давления;
				2. наносить удары по огнетушителю либо по источнику вытесняющего газа.
	1. Порядок действий работников при пожаре
		1. Каждый работник организации при обнаружении очага возгорания либо признаков горения (запаха гари, задымления) обязан:
			1. без промедления сообщить об этом по телефону "01", "112" в пожарную охрану (обязательно назвать адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию);
			2. оповестить как можно большее количество работников о пожаре и сообщить о нем непосредственному руководителю организации;
			3. насколько возможно, постараться загасить пламя в начальной стадии возгорания с обязательным соблюдением мер безопасности;
			4. принять меры по эвакуации людей,воспитанников, имущества, служебной документации;
			5. при невозможности эвакуации из помещения изолировать его от проникновения дыма и огня (уплотнить двери влажной тканью);
			6. в целях защиты органов дыхания от продуктов горения использовать самоспасатели или влажную ткань, закрывающую рот и нос.